תחילה השתמשתי בפונקציה מוכנה של opencv על מנת למצוא התאמות בין התמונות בין ההתאמות הללו יש outliers שצריך להפטר מהם על ידי מציאת מטריצת ההומגרפיה ושימוש באלגוריתם הDLT .